**ООО «НПО МОСМАШ»**

**14. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВА/МАЯК**

Дата ДД/ММ/ГГГГ: Компания:

ФИО:

Телефон: Проект/объект: Количество выключателей

**Автоматический выключатель**

Номинальный ток, А Номинальная наибольшая

|  |  |
| --- | --- |
| 630 | 1600 |
| 800 | 2000 |
| 1250 | 2500 |
| 1250 | 3200 |

отключающая способность, кА 50 80

Автоматический выключатель серии

ВА/МАЯК производства

ООО «НПО МОСМАШ».

Электронный блок защиты воздушного выключателя:

AL, с дисплеем, тип М (стандартный тип)

**Примечания**

Исполнение

Стационарное

Выдвижное

**Аксессуары управления и сигнализации\***

Напряжение питания моторного привода

Включающая катушка (ВК)

Независимый расцепитель (НР)

Расцепитель минимального напряжения (РМН)

~/=24 В ~/= 230 В

~/=48 В ~(415 - 440) В

~/=110 В ~480 В

~/= 24 В ~/=(220 - 240) В

~/= 48 В ~(415 - 480) В

~/=(110 - 130) В

~/=24 В ~/=(220 - 240) В

~/=48 В ~(415 - 480) В

~/=(110 - 130) В

~/=24 В ~/=(220 - 240) В

~/=48 В ~(415 - 480) В

~/=(110 - 130) В

\*В стандартную комплектацию входят: мотор-привод, включающая и отключающая катушки 220VAC; реле защиты (AL, дисплей LCD); Доп. контакты 4АВ Aux Switches).

Подпись: Дата: